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INSULA 38 OU 76A
                                                          
Le plafond sera constitué d’ilot de panneaux type INSULA, composés : 
- De cadres en aluminium prélaqué blanc de 38 mm ou 76 mm d’épaisseur
- Et de panneaux de remplissage en laine de roche haute densité à bords droits (A) Blanc, EuroColors ou EuroDesign, ou à bords feuillurés (E).

Les panneaux seront composés d'une laine de roche de haute densité qui assurera l’isolation acoustique aux bruits aériens et l’absorption acoustique. La surface exposée sera traitée en voile décoratif en fibre de verre, et la face cachée comprendra une membrane acoustique en fibre de verre.

Dimensions modulaires : 
· Les cadres des îlots seront de dimension :  dimensions (ou autres formats de 1 200 à 3 600 mm et plus, sur consultation).
· Les panneaux de remplissage seront de dimension : dimensions.

Absorption acoustique : les îlots permettront d’augmenter la performance des panneaux de remplissage qui les remplissent en combinant absorption directe et indirecte.

Réaction au Feu : Les Profil périphérique Insula mis en œuvre disposeront d’un classement de réaction au feu Euroclasse Choisissez un élément.
Les îlots mis en œuvre disposeront d’un classement de réaction au feu Euroclasse selon la dalle de remplissage.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ ou A (selon la dalle) et seront certifiées EUCEB.

[bookmark: _Hlk127797999]Circularité : Les dalles de remplissage et les cadres seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. 

[bookmark: _Hlk125964164][bookmark: _Hlk125708657]Empreinte environnementale : L’empreinte environnementale est de Choisissez un élément. 

Tenue à l’humidité : les îlots et leurs dalles de remplissage seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie. 

Mise en œuvre : la mise en œuvre sera conforme aux recommandations et vidéo de montage d’Eurocoustic disponibles sur www.eurocoustic.fr.
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